● Xen04
    State: degraded
     Jobs: 0 queued
   Failed: 1 units
    Since: Sun 2016-12-11 16:32:02 BRST; 2 days ago
   CGroup: /
           ├─1 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 21
           ├─control.slice
           │ ├─ntpd.service
           │ │ ├─7895 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g
           │ │ └─8053 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g
           │ ├─xsconsole.service
           │ │ └─4863 /usr/bin/python /usr/lib64/xsconsole/XSConsole.py -f root
           │ ├─xapi.service
           │ │ └─4861 /opt/xensource/bin/xapi -daemon true -writereadyfile /var/run/xapi_startup.cookie -writeinitcomplete /var/run/xapi_init_complete.cookie -onsystemboot
           │ ├─squeezed.service
           │ │ └─4754 /usr/sbin/squeezed -pidfile /var/run/squeezed.pid -daemon true
           │ ├─thinprovd.service
           │ │ └─4751 /usr/sbin/thinprovd -d
           │ ├─xenopsd-xc.service
           │ │ └─4779 /usr/sbin/xenopsd-xc --pidfile /var/run/xenopsd-xc.pid --config /etc/xenopsd.conf --daemon true
           │ ├─xcp-rrdd.service
           │ │ └─4765 /usr/sbin/xcp-rrdd --pidfile /var/run/xcp-rrdd.pid --daemon true
           │ ├─xcp-networkd.service
           │ │ └─4553 /usr/sbin/xcp-networkd --daemon true --pidfile /var/run/xcp-networkd.pid
           │ ├─openvswitch.service
           │ │ ├─4426 ovsdb-server: monitoring pid 4427 (healthy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
           │ │ ├─4427 ovsdb-server /run/openvswitch/conf.db -vconsole:emer -vsyslog:info -vfile:emer --remote=punix:/var/run/openvswitch/db.sock --private-key=db:Open_vSwitch,SSL,private_key --certificate=db:Open_vSwitch,SSL,certificate --bootstrap-ca-cert=db:Open_vSwitch,SSL,ca_cert --no-chdir --log-file=/var/log/ovsdb-server.log --pidfile=/var/run/openvswitch/ovsdb-server.pid --detach --monitor
           │ │ ├─4456 ovs-vswitchd: monitoring pid 4458 (healthy)                                                                                                                                                                          
           │ │ └─4458 ovs-vswitchd unix:/var/run/openvswitch/db.sock -vconsole:emer -vsyslog:info -vfile:emer --mlockall --no-chdir --log-file=/var/log/ovs-vswitchd.log --pidfile=/var/run/openvswitch/ovs-vswitchd.pid --detach --monitor
           │ ├─xenconsoled.service
           │ │ └─4042 /usr/sbin/xenconsoled --pid-file /var/run/xen/xenconsoled.pid --log=hv --timestamp=hv --log-dir=/var/log/xen
           │ ├─forkexecd.service
           │ │ ├─ 4005 /usr/sbin/forkexecd -pidfile /var/run/forkexecd.pid -daemon
           │ │ ├─ 4559 /usr/sbin/forkexecd -pidfile /var/run/forkexecd.pid -daemon
           │ │ ├─ 4561 /sbin/ip monitor address
           │ │ ├─ 4864 /usr/sbin/forkexecd -pidfile /var/run/forkexecd.pid -daemon
           │ │ ├─ 4866 /opt/xensource/bin/xapi -nowatchdog -writereadyfile /var/run/xapi_startup.cookie -writeinitcomplete /var/run/xapi_init_complete.cookie -onsystemboot
           │ │ ├─ 5399 /bin/stunnel /etc/xensource/xapi-ssl.conf
           │ │ ├─ 5400 /bin/stunnel /etc/xensource/xapi-ssl.conf
           │ │ ├─ 5401 /bin/stunnel /etc/xensource/xapi-ssl.conf
           │ │ ├─ 5402 /bin/stunnel /etc/xensource/xapi-ssl.conf
           │ │ ├─ 5403 /bin/stunnel /etc/xensource/xapi-ssl.conf
           │ │ ├─ 5404 /bin/stunnel /etc/xensource/xapi-ssl.conf
           │ │ ├─ 5456 /opt/xensource/bin/mpathalert -daemon -delay 120 -pidfile /var/run/mpathalert.pid
           │ │ ├─ 6288 tapdisk
           │ │ ├─ 6289 tapdisk
           │ │ ├─ 6563 tapdisk
           │ │ ├─ 6731 tapdisk
           │ │ ├─ 6852 qemu-dm-1 --syslog -d 1 -m 2048 -boot dc -serial pty -vcpus 2 -std-vga -videoram 8 -vncunused -k en-us -vnc 127.0.0.1:1 -usb -usbdevice tablet -net nic,vlan=0,macaddr=9e:2c:98:f4:95:63,model=rtl8139 -net tap,vlan=0,bridge=xapi0,ifname=tap1.0 -acpi -monitor null
           │ │ ├─ 6858 qemu-dm-1 --syslog -d 1 -m 2048 -boot dc -serial pty -vcpus 2 -std-vga -videoram 8 -vncunused -k en-us -vnc 127.0.0.1:1 -usb -usbdevice tablet -net nic,vlan=0,macaddr=9e:2c:98:f4:95:63,model=rtl8139 -net tap,vlan=0,bridge=xapi0,ifname=tap1.0 -acpi -monitor null
           │ │ ├─13187 /usr/sbin/forkexecd -pidfile /var/run/forkexecd.pid -daemon
           │ │ ├─13188 python /usr/sbin/xen-bugtool --entries=device-model,fcoe,firstboot,network-status,process-list,client-logs,xapi,xenserver-databases,control-slice,host-crashdump-logs,disk-info,hardware-info,high-availability,xha-liveset,xen-info,message-switch,kernel-info,loopback-devices,multipath,xcp-rrdd-plugins,system-logs,xenopsd,xenserver-config,xapi-debug,xenserver-install,xenserver-logs,network-config,yum,pam,boot-loader,CVSM,conntest,tapdisk-logs,system-services,blobs,xapi-subprocess,xenserver-domains --silent --yestoall --output=tar --outfd=6
           │ │ ├─13315 /bin/sh -c if [ ! -f /etc/xensource/bugtool/disable_conntests ]; then curl -I https://cis.citrix.com; fi
           │ │ ├─13317 curl -I https://cis.citrix.com
           │ │ ├─13345 gzip -cd /proc/config.gz
           │ │ ├─13358 acpidump
           │ │ ├─13365 rpm -qa
           │ │ ├─13375 vgscan
           │ │ ├─13387 systemctl status
           │ │ ├─13388 /bin/sh /opt/xensource/libexec/sm_diagnostics
           │ │ ├─13391 xe host-get-sm-diagnostics uuid=b7ca13d3-b787-4b3b-b2c4-7645e14b943c
           │ │ ├─13394 fcoeadm -t
           │ │ ├─13396 /usr/sbin/message-cli tail
           │ │ ├─13403 xl info
           │ │ ├─13404 python /usr/sbin/xen-bugtool --entries=device-model,fcoe,firstboot,network-status,process-list,client-logs,xapi,xenserver-databases,control-slice,host-crashdump-logs,disk-info,hardware-info,high-availability,xha-liveset,xen-info,message-switch,kernel-info,loopback-devices,multipath,xcp-rrdd-plugins,system-logs,xenopsd,xenserver-config,xapi-debug,xenserver-install,xenserver-logs,network-config,yum,pam,boot-loader,CVSM,conntest,tapdisk-logs,system-services,blobs,xapi-subprocess,xenserver-domains --silent --yestoall --output=tar --outfd=6
           │ │ └─14730 tapdisk
           │ ├─systemd-logind.service
           │ │ └─3238 /usr/lib/systemd/systemd-logind
           │ ├─sshd.service
           │ │ └─3235 /usr/sbin/sshd -D
           │ ├─dbus.service
           │ │ └─3193 /bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
           │ ├─mcelog.service
           │ │ └─3250 /usr/sbin/mcelog --ignorenodev --daemon --syslog
           │ ├─lwsmd.service
           │ │ ├─4102 /opt/pbis/sbin/lwsmd --start-as-daemon
           │ │ ├─4125 lw-container lwreg
           │ │ ├─4165 lw-container eventlog
           │ │ ├─4191 lw-container netlogon
           │ │ ├─4219 lw-container lwio
           │ │ └─4248 lw-container lsass
           │ ├─smartd.service
           │ │ └─3184 /usr/sbin/smartd -n -q never
           │ ├─snapwatchd.service
           │ │ └─3181 /usr/bin/python /opt/xensource/sm/snapwatchd/snapwatchd -f
           │ ├─message-switch.service
           │ │ └─3226 /usr/sbin/message-switch --config /etc/message-switch.conf --pidfile /var/run/message-switch.pid --daemon
           │ ├─dom0term.service
           │ │ ├─ 3176 /usr/lib64/xen/bin/vncterm -v 127.0.0.1:0 -r -x /local/domain/0/console -T -c /opt/xensource/libexec/dom0term.sh
           │ │ └─13130 /bin/login     
           │ ├─cgred.service
           │ │ └─3187 /usr/sbin/cgrulesengd -s -g cgred
           │ ├─xenstored.service
           │ │ └─3580 /usr/sbin/oxenstored --no-fork
           │ ├─tapback.service
           │ │ ├─3171 /usr/bin/tapback -p /var/run/tapback.pid
           │ │ └─6337 tapback -d -x 1
           │ ├─multipathd.service
           │ │ └─3744 /sbin/multipathd
           │ ├─rsyslog.service
           │ │ └─3156 /usr/sbin/rsyslogd -n
           │ ├─systemd-udevd.service
           │ │ └─375 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
           │ └─systemd-journald.service
           │   └─364 /usr/lib/systemd/systemd-journald
           └─system.slice
             ├─crond.service
             │ └─7884 /usr/sbin/crond -n
             ├─perfmon.service
             │ └─4898 python /opt/xensource/bin/perfmon --daemon
             ├─xcp-rrdd-plugins.service
             │ ├─4834 /opt/xensource/libexec/xcp-rrdd-plugins/xcp-rrdd-iostat -daemon -pidfile /var/run/xcp-rrdd-iostat.pid
             │ ├─4842 /opt/xensource/libexec/xcp-rrdd-plugins/xcp-rrdd-squeezed -daemon -pidfile /var/run/xcp-rrdd-squeezed.pid
             │ └─4853 /opt/xensource/libexec/xcp-rrdd-plugins/xcp-rrdd-xenpm -daemon -pidfile /var/run/xcp-rrdd-xenpm.pid
             ├─v6d.service
             │ ├─4727 /opt/xensource/libexec/v6d -daemon -pidfile /var/run/v6d.pid
             │ └─4729 /opt/xensource/libexec/v6d -daemon -pidfile /var/run/v6d.pid
             ├─xcp-rrdd-gpumon.service
             │ └─4709 /opt/xensource/libexec/xcp-rrdd-plugins/xcp-rrdd-gpumon -daemon -pidfile /var/run/xcp-rrdd-gpumon.pid
             ├─openvswitch-xapi-sync.service
             │ └─4544 /usr/bin/python /usr/share/openvswitch/scripts/ovs-xapi-sync unix:/var/run/openvswitch/db.sock --log-file
             ├─lldpad.service
             │ └─4276 /usr/sbin/lldpad -t
             ├─atd.service
             │ └─3525 /usr/sbin/atd -f
             ├─xapi-storage-script.service
             │ └─4156 /usr/sbin/xapi-storage-script --pidfile /var/run/xapi-storage-script.pid --daemon true
             ├─irqbalance.service
             │ └─3229 /usr/sbin/irqbalance --foreground
             ├─cpumond.service
             │ └─3192 /usr/bin/cpumond
             ├─gssproxy.service
             │ └─3208 /usr/sbin/gssproxy -D
             ├─portreserve.service
             │ └─3158 /sbin/portreserve
             ├─system-cdrommon.slice
             │ └─cdrommon@sr0.service
             │   └─3222 /opt/xensource/libexec/cdrommon /dev/xapi/cd/sr0
             └─system-serial\x2dgetty.slice
               └─serial-getty@hvc0.service
                 └─5448 /sbin/agetty --keep-baud 115200 38400 9600 hvc0 vt220
